|  |  |
| --- | --- |
| Fastighetsbeteckning: | Fastighetens adress: |
| Uppgift om entreprenör (om sådan anlitas): | Uppgift om sakkunnig (om sådan anlitas): |

Kontrollplanen ska vara anpassad med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar i enlighet med 10 kap 7§ PBL (Plan- och bygglagen 2010:900).

|  |  |
| --- | --- |
| B – Byggherre, sökande  E – Entreprenör. Namn och/eller företag  S – Sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt | BBR – Boverkets byggregler  K-ritning – konstruktionsritning  A-ritning – arkitektritning  VVS-ritning – Värme, ventilation och sanitetsritning  EKS – Europeiska konstruktionsstandarder |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant  (B, E eller S) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Sign/datum | Åtgärd | Anmärkning |
| Konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad eller omfördelad last |  | Visuellt/beräkning | Eurokoder, EKS |  |  |  |
| Ytterväggar och tak, med avseende på diffusionsspärr, värmeisolering, vindskydd samt fungerande luftning |  | Visuellt/beräkning | K-ritning, BBR 6 |  |  |  |
| Fönster som utrymningsväg |  | Visuellt | BBR 5:3 |  |  |  |
| Fuktsäkerhet |  | Visuellt/beräkning | K-ritning, BBR 6:5 |  |  |  |
| Takstolar, dimensionering, utförande |  | Visuellt/beräkning | K-ritning takstol |  |  |  |
| Barnsäkerhet avseende balkongräcken, balkongdörrar och fönster |  | Visuellt | BBR 8:23 |  |  |  |
| Energikrav |  | Beräkning | K-ritning, BBR 9 |  |  |  |
| Överensstämmer med bygglov/startbesked | B | Visuellt | Beviljat bygglov/startbesked |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts** | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datum | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Namnteckning Byggherre | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Namnförtydligande |